Author: Kubus
Company: ACME

DWUKIERUNKOWY PORT DRUKARKI PCI

Firma ARCO przeprasza że musiała dołączyć ten opis instalacji do urządzenia typu Plug And Play. Jest to wina po części Bila Gatesa, po części tego by obyć się bez dyskietki instalacyjnej, a po części by umożliwić w urządzeniu tryb pracy obsługujący programy pracujące w  DOS-ie. (Sztywne adresy).
Port ten można stosować do współpracy z drukarkami skanerami itp., a także do instalacji kluczy zabezpieczających programy.

 Instalacja karty w trybie zgodnym z DOS.
Zwora J2 (tryb PNP) powinna być zdjęta. Wtedy mamy do dyspozycji dwa adresy portu LPT:
278 	-  zwora J1 rozwarta, lub
3BC 	-  zwora J1 zwarta.
BIOS komputera automatycznie wykryje dodatkowy port LPT i w DOS-ie możemy już pracować.
By pracować w WINDOWS należy przeprowadzić następujące czynności:
Po uruchomieniu programu, WINDOWS stwierdzi że znalazł nowe urządzenie, jednak nie należy ładować dla niego żadnych sterowników przechodząc przez kolejne ekrany klawiszem ENTER lub myszką DALEJ i ZAKOŃCZ.
Jednak w trybie zgodności z DOS-em musimy nakazać Windows szukanie nowego urządzenia. Otwieramy PANEL STEROWANIA (START -> USTAWIENIA -> PANEL STEROWANIA) i wybieramy ikonę DODAJ NOWY SPRZĘT. Należy zgodzić się by WINDOWS rozpoznał nowy sprzęt i po chwili nasza nowa karta zostanie zainstalowana w systemie. Możemy to sprawdzić w PANELU STEROWANIA otwierając ikonę SYSTEM i dalej zakładkę MENEDŻER URZĄDZEŃ i PORTY (COM & LPT).

Instalacja karty w trybie PNP.
Zwora J2 (tryb PNP) powinna być zainstalowana. Zwora J1 w tym trybie nie ma znaczenia.

Dla WINDOWS 98:
Po uruchomieniu programu, WINDOWS stwierdzi że znalazł nowe urządzenie PCI Parallel Controller. Naciskamy przycisk DALEJ i z kolejnego okna wybieramy opcję UTWORZYĆ LISTĘ WSZYSTKICH STEROWNIKÓW... i znowu DALEJ. Z listy wybieramy Porty (COM & LPT), Dalej i wybieramy Port drukarki i Dalej. Windows wypisze wtedy ostrzeżenie, ale nie należy się tym przejmować tylko wybrać Tak. Dalej znowu przycisk Dalej i Zakończ. Tak więc port drukarki mamy zainstalowany, ale WINDOWS musi mu jeszcze nadać numer, tak jak by nie mógł tego zrobić od razu. Czyli jeszcze 5 restartów systemu i karta będzie zainstalowana. To oczywiście żart wystarczy jeden restart. Prawidłową instalację możemy sprawdzić w PANELU STEROWANIA otwierając ikonę SYSTEM i dalej zakładkę MENEDŻER URZĄDZEŃ i PORTY (COM & LPT). Uff...

Dla WINDOWS 95: (będzie trochę gorzej niż dla 98)
Po uruchomieniu programu, WINDOWS stwierdzi że znalazł nowe urządzenie jednak w tym momencie nie należy ładować dla niego żadnych sterowników przechodząc przez kolejne ekrany klawiszem ENTER lub myszką DALEJ i ZAKOŃCZ. Musimy teraz dla naszego urządzenia zaktualizować sterownik, a robimy to następująco:
Otwieramy PANEL STEROWANIA (START -> USTAWIENIA -> PANEL STEROWANIA) i wybieramy ikonę SYSTEM i dalej zakładkę MENEDŻER URZĄDZEŃ. Karta nasza obecnie znajduje się w grupie Inne urządzenia. Musimy ją wybrać przez otwarcie plusikiem grupy Inne urządzenia i kliknięcie na PCI Parallel Controller.  Dalej klikamy przycisk Właściwości. Wybieramy zakładkę STEROWNIK i przycisk AKTUALIZUJ STEROWNIK. Pojawi się okno Kreatora aktualizacji sterownika, wybieramy Nie, wybierz sterownik z listy i Dalej. Z listy wybieramy Porty (COM & LPT), Dalej i wybieramy Port drukarki i Zakończ. Zamykamy okno Właściwości i okazuje się że nasze urządzenie przeniosło się z grupy Inne urządzenia do grupy Porty (COM & LPT). Tak więc port drukarki mamy zainstalowany, ale WINDOWS musi mu jeszcze nadać numer, tak jak by nie mógł tego zrobić od razu. Czyli jeszcze 5 restartów systemu i karta będzie zainstalowana. To oczywiście żart wystarczy jeden restart. Prawidłową instalację możemy sprawdzić w PANELU STEROWANIA otwierając ikonę SYSTEM i dalej zakładkę MENEDŻER URZĄDZEŃ i PORTY (COM & LPT). Uff...uff... uff.